<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML20">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="20PIN_HUT">
<pin name="+24V"/>
<pin name="CAN_H"/>
<pin name="+24V@1"/>
<pin name="CAN_L"/>
<pin name="+5V_FROM_µC_BRD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="+3V3_FROM_µC_BRD"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="RS485_A"/>
<pin name="RS232_B"/>
<pin name="PC9/TIM3_CH4"/>
<pin name="PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO"/>
<pin name="PC7/TIM3_CH2"/>
<pin name="PC8/TIM3_CH3"/>
<pin name="PB15/SPI2_MOSI/TIM1_CH3N"/>
<pin name="PC6/TIM3_CH1"/>
<pin name="PB13/SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N"/>
<pin name="PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N"/>
<pin name="PC10/USART3_TX"/>
<pin name="PB12/SPI2_NSS/I2C2_SMBAL/USART3_CK/TIM1_CH1N"/>
</symbol>
<symbol name="16OIN_HUT">
<pin name="PC4/ADC14"/>
<pin name="PC5/ADC15"/>
<pin name="PA6/SPI1_MISO/ADC6/TIM3_CH1/TIM1_BKIN"/>
<pin name="PA7/SPI1_MOSI/ADC7/TIM3_CH2/TIM1_CH1N"/>
<pin name="PA4/SPI1_NSS/USART2_CK/ADC4"/>
<pin name="PA5/SPI1_SCK/ADC5"/>
<pin name="PA2/USART2_TX/ADC2/TIM2_CH3"/>
<pin name="PA3/USART2_TR/ADC3/TIM2_CH4"/>
<pin name="PA0-WKUP/USART2_CTS/ADC0/TIM2_CH1_ETR"/>
<pin name="PA1/USART2_RTS/ADC1/TIM2_CH2"/>
<pin name="PC2/ADC12"/>
<pin name="PC3/ADC13"/>
<pin name="PC0/ADC10"/>
<pin name="PC1/ADC11"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="20PIN_HUT" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20PIN_HUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ML20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+24V" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+24V@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V3_FROM_µC_BRD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V_FROM_µC_BRD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_H" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12/SPI2_NSS/I2C2_SMBAL/USART3_CK/TIM1_CH1N" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13/SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15/SPI2_MOSI/TIM1_CH3N" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10/USART3_TX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/TIM3_CH1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/TIM3_CH2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8/TIM3_CH3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9/TIM3_CH4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RS232_B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RS485_A" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16PIN_HUT" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16OIN_HUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ML16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP/USART2_CTS/ADC0/TIM2_CH1_ETR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/USART2_RTS/ADC1/TIM2_CH2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/USART2_TX/ADC2/TIM2_CH3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/USART2_TR/ADC3/TIM2_CH4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/SPI1_NSS/USART2_CK/ADC4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/SPI1_SCK/ADC5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6/SPI1_MISO/ADC6/TIM3_CH1/TIM1_BKIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7/SPI1_MOSI/ADC7/TIM3_CH2/TIM1_CH1N" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0/ADC10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1/ADC11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/ADC12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/ADC13" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/ADC14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/ADC15" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
